灾备机房服务器采购

招 标 文 件

招标编号：SZNYKJ201604

深圳市宁远科技股份有限公司

**二O一六年4月**

**目 录**

招标文件

第一章、投标人须知

第二章、技术及商务要求

第三章、投标函格式

第四章、投标报价表

第五章、资格证明文件

第六章、评标原则及办法

**招标文件**

招标编号：SZNYKJ201604

日期:2016年4月25日

招标内容简介：

1.项目名称：灾备机房服务器采购

2.招标方式：竞争性谈判

3.招标文件发布时间：2016年4月25日至2016年4月29日

4.招标文件发布地点： 深圳市南山区东滨路4078号永新时代广场2栋12楼

5.投标截止和开标时间： 2016年4月29日下午16：00

6.投标截止和开标地点：深圳市南山区东滨路4078号永新时代广场2栋12楼

招标人： 深圳市宁远科技股份有限公司

地址：深圳市南山区东滨路4078号永新时代广场2栋12楼

邮政编码： 518000

电话：0755- 26738261

传真：0755- 26738553

联系人： 罗宁理

**第一章  投标人须知**

**一、合格的投标人的范围**

本采购项目采用竞争性谈判方式招标，收到招标邀请函和其他有兴趣参与本项目投标的系统集成商、制造商或其特约经销商均认为是合格的投标人。

**二、投标要则**

1．投标人应提供符合招标文件要求的货物，并负责运输到招标人指定地点。

2. 投标人应仔细阅读招标文件所有条款，并严格按照招标文件的要求编制投标书。没有对招标文件在各方面都作出实质性响应将被视为废标。

3. 投标人要提供本次招标项目要求的货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出关于侵犯专利权、商标权或工业涉及权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4. 本次招标中，投标人须以人民币报价，招标人不接受其他货币方式的报价。

**三、投标费用**

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

四、投标有效期

投标文件的有效期从开标之日起，十天内有效。

**五、招标文件**

1. 招标文件包括：

            招标邀请函/招标公告

第一章 投标人须知

第二章 技术及商务要求

第三章 投标函格式

第四章 投标报价表

第五章 资格证明文件

2. 招标文件的澄清：任何要求对招标文件进行澄清的投标人，按招标邀请函中的通讯地址以书面形式如传真等通知深圳市宁远科技股份有限公司，深圳市宁远科技股份有限公司对收到的书面澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复以传真等形式送达每个购买招标文件的投标人，答复中不包括问题的来源。

3. 招标文件的修改：在投标截止期前的任何时候，无论处于何种原因，招标方可主动地或在解答投标人的澄清问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面形式，包括邮件通知所有领取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以传真或电话形式确认已收到修改通知。

**六、投标文件的编制**

1. 投标人提交的投标文件以及与深圳市宁远科技股份有限公司就有关投标的所有来往函均应使用中文。

2. 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

（1） 投标函，投标报价表；

（2） 资格证明文件，证明投标人中标后有能力履行合同及证明投标人提供的货物及其服务是合格的货物和服务且符合招标文件规定；

（3） 对招标文件第二章要求应答的相关内容逐条应答。

3. 投标人应完整地填写招标文件中的投标函和投标报价表，说明所提供的货物和服务的数量及价格。

4. 投标报价：投标人应在投标文件中的投标报价表上标明，拟提供货物的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，货物只允许有一个价格，报价栏项目中如出现数字0，视报价为零；如出现空白，视为未响应。对含有未响应项目的投标，招标人有权当作废标处理。

（1） 投标报价表的价格应按下列方式分开填写：投标总价、分类报价；

（2） 投标总价包括所有费用，不能在投标总价之外还有其他费用出现；

（3） 投标人按照要求报价，报价单应由法定代表人或其授权代表签字并加盖公章予以确认；

（4） 投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5. 资格证明文件：包括证明投标人资格的文件以及证明货物合格性和符合招标文件规定的文件。

（1） 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标书的一部分。证明文件应至少包括企业法人营业执照（复印件加盖公章）、代理证（复印件加盖公章）、法定代表人授权书。

（2） 投标人应提交招标方要求提供的所有货物及其服务合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商出具的正式投标授权函。

6. 投标书的式样和签署：

（1）投标人应按照要求，准备投标文件一式五份（一份正本，四份副本）。每套投标书须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本和副本不符，以正本为准。另外，投标函、投标报价表、营业执照（复印件加盖公章）以及投标人授权代表的“授权委托书”一式一份封装于唱标所用的信封中。

（2）投标人的正本和所有的副本均需打印并由投标人或经投标人授权并对投标人有约束力的代表签字。除没有修改过的印刷文献外，投标书的每一页都应由投标人或其授权代表签字。

（3）除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如果修改错漏处，必须由投标人或其授权代表签字和盖章。

**七、投标文件的递交**

1. 投标文件的密封和标记：投标人应将投标文件正本和所有副本用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”、“副本”字样，这些信封再封装在一个外信封中。

2. 内外成封套均应：

（1） 按招标邀请函注明的招标人地址投递至招标人并得到招标人确认；

（2） 注明以下内容：

投标项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. 封口处应注明：“2016年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_ 时前不得启封”的字样及盖上投标公司印章。

4. 投标截止日期：招标人收到投标文件的时间不得迟于招标公告规定的截止时间。

**八、开标、评标**

1.本次开标及评标以公开公平公正的原则，在招标公告指定的时间进行，要求投标人的法定代表人或授权代表参与开标，本项目公开开标，一次定标。开标及评标的地点：深圳

2.评标委员会：由招标人自行组建。

3.评标方法：综合评标法

|  |  |
| --- | --- |
| 评比因素 | 权重 |
| 价格部分 |  40分 |
| 商务部分 |  20分 |
| 技术部分 |  40分 |
| 合计 | 100分或100% |

5、评分标准：

Ø 本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

Ø 评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

Ø 对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总并算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的评标总得分。

Ø 如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证或监察机构组织以抽签方式确定中标候选人。

**九、中标通知**

评标结束后，招标人以书面形式通知中标人。同时向其他投标人发出未中标的通知。

**十、授予合同**

招标人在授予合同时有权对货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

招标人在授予合同之前有拒绝投标人中标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

招标人不解释落标原因，不退回投标文件。

**第二章  技术及商务要求**

**一、采购设备清单及要求**

**1数据库服务器 13台**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序列 | 指标 | 技术参数 |
| 1 | ★外观 | ≤2U高度，机架式安装并配置安装导轨 |
| 2 | ★处理器 | Intel Xeon  E5系列CPU≥2实配2颗Intel Xeon E5-2620 v3 2.4GHz,15M 缓存,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,6C |
| 3 | ★内存 | 内存插槽≥24，最大支持内存≥512GB，ECC REG DDR4 2133MT/s RDIMMs内存，支持检测双位错误；支持热插拔实配16 \* 16GB RDIMM, 2133 MT/s, 双列, x4 带宽 |
| 4 | ★硬盘扩展架 | 支持2.5寸热插拔SAS硬盘≥6,  实配8 \* 1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5英寸热插拔硬盘 |
| 5 | ★集成RAID | 集成RAID控制器，支持RAID10 |
| 6 | 扩展性 | 4\*PCI-Express\*8 |
| 7 | ★网卡控制器 | 集成1Gb服务器以太网卡 |
| 8 | 显卡控制器 | 集成 |
| 9 | 光驱  | DVD+/-RW, SATA, 内置 |
| 10 | ★电源 | 热插拔, 冗余电源(1+1), 750W以上 |
| 11 | ★远程管理功能 | 可选PSMS高级远程管理卡，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，功能包括:1、虚拟电源可远程开机、重启、关机；2、虚拟控制台可远程监控图形界面，可远程从本地软盘和光盘或其影像启动安装、操作Windows,Linux等软件（虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟目录和虚拟U盘）； |
| 12 | 操作系统 | Microsoft Windows 2003 Enterprise Server for 64-bit Extended System with SP1Microsoft Windows 2003 Enterprise Server with SP1Microsoft Windows 2008 Advanced Server Red Hat Enterprise Linux 4.0 32-bit/EM64T with Update5Red Hat Enterprise Linux 5.0 32-bit/EM64TSuSE Linux Enterprise Server 10 32-bit /EM64T with SP1Windows Server 2012CentOs-6.4 X86-64 |
| 13 | 服务 | 三年保留硬盘服务 |
| 14 | 保修 | 三年保修及上门服务 |

**2、应用服务器 3台**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序列 | 指标 | 技术参数 |
| 1 | ★外观 | ≤2U高度，机架式安装并配置安装导轨 |
| 2 | ★处理器 | Intel Xeon  E5系列CPU≥2实配2颗Intel Xeon E5-2640 v3 2.6GHz,20M 缓存,8.00GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (90W) |
| 3 | ★内存 | 内存插槽≥24，最大支持内存≥512GB，ECC REG DDR4 2133MT/s RDIMMs内存，支持检测双位错误；支持热插拔实配8 \* 16GB RDIMM, 2133 MT/s, 双列, x4 带宽 |
| 4 | ★硬盘扩展架 | 支持2.5寸热插拔SAS硬盘≥6,  实配2 \* 1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5英寸热插拔硬盘 + 2\*480GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3510 |
| 5 | ★集成RAID | 集成RAID控制器，支持RAID1 |
| 6 | 扩展性 | 4\*PCI-Express\*8 |
| 7 | ★网卡控制器 | 集成1Gb服务器以太网卡 |
| 8 | 显卡控制器 | 集成 |
| 9 | 光驱  | DVD+/-RW, SATA, 内置 |
| 10 | ★电源 | 热插拔, 冗余电源(1+1), 750W以上 |
| 11 | ★远程管理功能 | 可选PSMS高级远程管理卡，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，功能包括:1、虚拟电源可远程开机、重启、关机；2、虚拟控制台可远程监控图形界面，可远程从本地软盘和光盘或其影像启动安装、操作Windows,Linux等软件（虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟目录和虚拟U盘）； |
| 12 | 操作系统 | Microsoft Windows 2003 Enterprise Server for 64-bit Extended System with SP1Microsoft Windows 2003 Enterprise Server with SP1Microsoft Windows 2008 Advanced Server Red Hat Enterprise Linux 4.0 32-bit/EM64T with Update5Red Hat Enterprise Linux 5.0 32-bit/EM64TSuSE Linux Enterprise Server 10 32-bit /EM64T with SP1Windows Server 2012CentOs-6.4 X86-64 |
| 13 | 服务 | 三年保留硬盘服务 |
| 14 | 保修 | 三年保修及上门服务 |

**二、设备部署要求**

1.投标方需进行设备的硬件安装、接地、布线和调试、配置指标参数部署，并按采购项目技术要求和我司指定的验收格式填写验收记录表格。

2.投标方负责提供设备部署所需的一切辅助器材，例如尾纤，电缆等。

3.在设备部署完成后，投标方还必须进行一段时间的观察及调优。

**三、设备培训要求**

1.投标方需为招标方进行专场培训，培训时间不少于5个工作日。

2.投标方需提供详细的培训方案，在投标文件中以附件的形式提供。

3.培训地点和日期由招标方决定。

**四、商务要求**

1.投标方需具有厂家针对该项目的资质；

2.投标方需提供投标产品的使用用户名单；

3.注册资本不低于200万人民币，提供营业执照。

4.投标方需明确服务承诺，要求提供至少三年的硬件保修及终身软件升级、补丁服务；交货之日起三个月内出现故障免费更换。提供保修期内非质量问题的维修收费标准及保修期外保养收费标准

5.投标方需明确合同签订后的供货周期；

6.投标人需明确供货期；付款方式按合同样板执行，如优于合同样板请注明。

7.相同产品，投标人本次投标单价不得高于上次在招标人处的报价，否则将导致投标被拒绝。

**第三章  投标函格式**

**投标函**

致：深圳市宁远科技股份有限公司

根据贵方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  项目招标公告，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ （姓名和职务）代表投标人 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人的名称），提交下述文件正本一份，副本四份。

1. 投标函

2. 投标报价表

3. 资格证明文件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1） 按招标文件规定交付的货物和投标总价为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）元人民币。

（2）  我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

（3） 我们已详细审核全部招标文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题和权利。

（4） 我们同意在开标日期起遵循本投标书，并在投标有效期之前均具有约束力，并有可能中标。

（5） 同意向贵方提供贵方要求的与本投标有关的资料。

（6） 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人代表姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

公章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**第四章  投标报价表**

**投   标   报   价   表**

                                                                                                   单位：（万元）人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标价 | 交货日期 | 付款方式 |
|  |  |  | 按合同样板 |

**注：**

1.填写此表时不得改变表格的形式。

2.投标总价包括设备总价、运费、保险费、系统集成费、软件接口开发费等全部费用。

法定代表人或其授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（公章）

**分   项   报   价   表**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位（元）人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序** | **项目内容** | **价格** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 总计 |  |

**注：**1.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位（人民币）填写。

   　2.所有设备应配有中文名称。

法定代表人或其授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（公章）

**第五章   资格证明文件**

**资 格 证 明 文 件**

1. 企业法人营业执照（复印件加盖公章）

2. 法定代表人授权书

3. 投标产品厂商出具的正式投标授权函

4. 货物保修服务及信用保证措施

5. 其他

**第六章 评分原则和办法**

**附表一：**

**初审表**

第一章 评分原则和办法

附表一：

初审表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投标人名称 | 投标人是合格投标人 | 投标有效期 | 投标文件、资料齐全 | 投标文件签署合格 | 商务没有重大偏离或保留 | 主要技术规格和参数没有偏离 | 实质性响应招标文件 | 是否员意进入下阶段评议 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、 每一项目符合的打“√”，不符合的打“X”；出现一个“X”的结论为不同意进入下一阶段评议；

2、 表中全部条件满足为通过，同意进入下一阶段段评议；

3、 是否进入下一阶段评议一栏中应写“同意”或“不同意”；

4、 结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”，则该投标过资格审查及会合检查，否则不通过。

**评委签名：**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **日期：**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**附表二：**

**技术评分细则**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 分配分数 | 评分 |
| 1 | 所投产品基本响应即满足招标文件主要的技术指标、参数要求 | 10 |  |
| 2 | 所投货物重要（加★）技术指标优于招标文件要求的，每一项正偏离最高加1分，最高加5分 | 5 |  |
| 3 | 系统维护管理、数据库性能配置 | 5 |  |
| 4 | 设备安装调试方案 | 5 |  |
| 5 | 购设备的集成互联 | 2 |  |
| 6 | 项目人员及进度安排：项目人员安排 、整个项目施工组织设计及时间进度 | 3 |  |
| 7 | 项目验收方案 | 设备验收方案 | 1 |  |
| 系统联调验收方案 | 1 |  |
| 8 | 符合产品技术参数前提下的针对本项目的原厂商授权书原件 | 8 |  |

**附表三：**

**商务评分细则**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 分配分数 | 评分 |
| 1 | 制造商质量管理体系认证 | 2 |  |
| 2 | 投标文件制造质量、技术文件的齐全程度 | 1 |  |
| 3 | 投标产品原厂商服务承诺函 | 6 |  |
| 4 | 商务条款响应程度 | 3 |  |
| 5 | 对故障的反应及排除时间承诺 | 2 |  |
| 6 | 对设备的定时维护及检修承诺 | 2 |  |
| 7 | 投标产品的培训方案 | 2 |  |
| 8 | 提供技术服务承诺 | 2 |  |

**价格评分细则**

以最低报价确定为基准报价，基准价格得基准分40分，并按(基准价/投标报价)\*40计算其它投标人的分值(不到1%的按比例计算，保留小数点后二位)。